Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 14 ze dne 2.10.2007

Vyjádření městské části Praha 14  k dokumentaci zpracované  podle zákona  č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů pro záměr 
 „Skladovací a provozní hala firmy Schubert PARTNER,a.s.“ 

1. Z hlediska urbanistické koncepce je umístění záměru do území VN- služeb a nerušící výroby  v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
   2.Z dopravního hlediska  je třeba upozornit, že v posudku není uveden režim stávajícího provozu  areálu - skladovací haly, malé haly, ubytovny, jejichž kapacity zůstávají  i nadále bezezměny. To se týká nejen  dopravního provozu ( též kamionů), ale i dopravy v klidu.       V dalším stupni PD požadujeme zahrnout do řešení.
3.Z hlediska ochrany ovzduší – 
     a) Emise NOx  - Dle předložené studie je  konstatováno, že v dané lokalitě dojde vlivem nové průmyslové činnosti k nárůstu NOx  jen v desetinách  µg.m³. Studie se zabývala pouze bezprostřední blízkostí a nebrala v úvahu páteřní příjezdové komunikace (Českobrodská, Broumarská), které jsou v současné době velmi vytíženy a jejich zátěž  se neustále zvyšuje. Nejbližší měřící stanice pro stanovení ochrany ovzduší na Praze 14 se nachází u Kyjského hřbitova, v jeho jižní části při ulici Broumarské, zhruba do 200m od křižovatky s ulicí   Českobrodskou (měřen SO2, NO2 a prašný spad). Za dobu její činnosti (od října 2006) byly již 2x  překročeny imisní limity, včetně meze tolerance platné pro rok 2006, resp. 2007. Vzhledem k tomu, že liniová doprava v této lokalitě se neustálé zvyšuje  výstavbou nových RD a    bytových komplexů ve východní části MČ Praha 14 i za hranicí Prahy, požadujeme vypracování rozptylové studie se  zaměřením na NOx  a prachové částice při přístupových komunikací, které bezprostředně sousedí s obytnou zástavbou, tzn. křížení ulic Českobrodské a Broumarské, kde bude docházet k odbočování vozidel zásobující nebo odvážející skladový materiál z výše uvedené skladovací a provozní haly.
   b) Vyústění vzduchotechniky z provozní části haly musí být opatřeno pachovými filtry.
   c) Podmínky pro výstavbu budou stanoveny při územním řízení.
4. Z hlediska přírody a krajiny –K PD není  připomínek, podmínky budou stanoveny v dalším stupni  PD. 
5.Z hlediska vodního hospodářství –dešťové vody ze střech haly musí být zasakovány na pozemku investora, aby nemohlo dojít k nežádoucím hydrogeologickým jevům v daném území.  
Odpadní splaškové vody z oplachů popelnic – kafilerního boxu musí být zachycovány do jímky a  likvidovány jako odpad a ne vypouštěny do veřejné splaškové kanalizace. Jedná se o technologické odpadní vody. Vody svedené ze střech musí být vsakovány v daném území, do dešťové kanalizace  odvádět pouze vody z komunikací a parkovacích ploch.
6. Z hlediska odpadového hospodářství -  není připomínek, podmínky budou stanoveny při územním řízení.  
Z hlediska ostatních sledovaných složekživotního prostředí  nejsou připomínky.
		
   Po seznámení se všemi okolnostmi uvedenými v předloženém oznámení ve smyslu zákona č.100/2001 o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,   městská část Praha 14 souhlasí  s předloženým záměrem za podmínky, že budou výše uvedené připomínky zapracovány v rámci dokumentace pro územní řízení.